Инструкция по применению антифриза и тосола автохимик

ВНИМАНИЕ: Не допустимо смешивать Автохимик с охлаждающими жидкостями других марок (на основе этиленгликоля, глицерина и т.п.)

 Автохимик антифриз и тосол изготовлен на основе солей.  В составе нет  кислот и щелочей. 
1. Промывка системы охлаждения перед заменой охлаждающей жидкости.
Перед заменой антифриза рекомендуется промыть систему, так как за время эксплуатации в ней скапливается накипь, грязь и остатки моторного масла, которые засоряют каналы, и ухудшает теплоотвод.

Самый простой способ очистки системы охлаждения, заключается в следующем. Нужно слить старый антифриз и вместо него на один два дня залить простой воды. После чего слить, если слитая вода будет чистой и прозрачной, то можно заливать свежий охлаждающий раствор. Если же вода будет грязной, то промывку повторить.
2. Замена охлаждающей жидкости

Во избежание образования воздушных пробок в охлаждающей системе, транспортное средство располагают в строго горизонтальной плоскости, после чего можно заливать свежую охлаждающую жидкость (антифриз, тосол). 

Охлаждающую жидкость (антифриз, тосол) не прекращают заливать до того момента, пока он не начнет вытекать из ранее отсоединенного патрубка.

Заливают тосол в расширительный бачок до отметки max, после чего плотно закрывают его пробкой.

Теперь остается запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (50−60 градусов). Заглушив мотор, проверяют уровень охлаждающей жидкости в бачке, при необходимости доливают, но делать это разрешается только после остывания двигателя. 
Внимание!                                                                                                                                 Автохимик антифриз и  тосол  хранят в канистрах  производителя в местах, защищенных от солнечных лучей. При хранении на свету происходит обесцвечивание продукта. 

При работе уровень охлаждающей жидкости уменьшается за счет водяного испарения. Другие компоненты практически не испаряются. Если уровень охлаждающей жидкости изменился на 100-200 мл, то необходимо добавить дистиллированную воду. Такие доливы воды можно проводить неоднократно. 

Добавлять охлаждающую жидкость надо только в случае утечки, когда уровень ее значительно уменьшился.
